GENEL HUSUSLAR
1.	Özel Teknik Şartnamede belirtilmeyen imalatlar ilgili pozuna uygun olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iller Bankası, TCK inşaat teknik şartnamesi, Özel Birim Fiyat Tarifleri ile Genel Teknik Şartname esas alınarak yapılacaktır.
2.	Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar ek bir bedel talep edilmeksizin idarenin onaylayacağı imalat detayına uygun olarak yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
3.	İhale dokümanları olan; teknik şartname, mahal listesi, uygulama projeleri, ilerleme yüzdeleri ve tüm detaylar bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Bu dokümanlar arasındaki uyuşmazlık durumunda idarenin vereceği onay doğrultusunda imalat yapılacaktır. Yüklenici bunun için herhangi bir bedel ve hak talep edemez.
4.	Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında (Mekanik, Elektrik, seramik, fayans, boya, dış cephe kaplaması, merdiven korkuluğu ahşap kapı, metal aksam, yalıtım, XPS v.b.), imalattan önce idareden malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçim esnasında yüklenicinin sunacağı güncel Türk Standartlarına varsa Avrupa Birliği Normlarına, uygun olarak üretilmiş en az 3 (üç) alternatifli malzeme numunelerinden biri idarece seçebileceği gibi, bunların tümü reddedilebilir, yeni malzeme sunulması istenebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır.
5.	Yüklenici, beton ve diğer malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılamak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuar yâda kuruluşa tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme, teçhizat ve masraflar yüklenici tarafından sağlanacaktır.
6. Alüminyum doğrama imalatlarının yapımına başlanılmadan önce en az üç ayrı firmadan alınacak şartnameler, detay çizimleri ve ağırlık tahkiklerinin idareye onaylatılmasına müteakip imalatlara başlanılacaktır. İdare bu malzemeler arasından istediğini tercih etmekte serbesttir. İsterse tüm malzemeleri reddedip yeni malzeme isteyebilir.
7.	Kazıdan çıkan malzemeler inşaat sahasından çıkarılarak ilgili belediye ve/veya valiliğin göstereceği alanlara dökülecektir. Müteahhide döküm sahasının tespitinden ve kullanımından dolayı herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Kazı malzemesinin nakli yapıldıktan sonra nakliyenin gösterilen döküm yerine döküldüğüne dair belge ilgili kurumdan alınarak idareye sunulacaktır.
8.	Tüm doğrama (Ahşap, metal, PVC, alüminyum) imalatlarında kullanılan malzemeler idarece seçilecektir. Uygulama veya montaj esnasında idarece kesimi yapılıp istenilen şartları taşıyıp taşımadığına bakılacak, tespit edilen hususlar tutanağa geçirilerek onaylanacak, tanzim edilen tutanaklar işin dosyasına takılacaktır.
9.	İdarece oluşturulan mahal listesinde belirtilen işin, projesinde mevcut değilse; o imalatla ilgili detay projesi idarenin (kontrol teşkilatının) istediği yüklenici tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır. (Söz konusu projeler, proje müellifi ve idarece tasdik edildikten sonra uygulamaya geçilecektir.)
10.	Projesinde mevcut olup da, sehven unutularak mahal listesinde belirtilmeyen imalatlar, tip sözleşmenin 9.maddesi çerçevesinde proje dikkate alınarak (söz konusu imalatlar) yapılacaktır.
11.	İnşaat yapı ruhsatı yer teslimi yapıldıktan sonra (gerekli olması durumunda tadilat ruhsatı..vs), yapı kullanma izin belgesi iş bitiminden sonra müteahhit yüklenici tarafından alınacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarından doğacak resim harç vb. ödemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
12.	Yüklenici proje ve mahal listesinde bulunan tefrişatları iş kapsamında yapacaktır.
13.	Nakliye fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarifleri’nde (Teknik Şartname) yer alan nakliyelerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten ifadeler yerine buradaki “Nakliye fiyatlara dâhildir” bilgisi geçerlidir.
14.	Yüklenici firma bina  yapımı ile ilgili kazı imalatlarına başlamadan önce altyapı imalatlarının (kanalizasyon, elektrik, içme suyu, doğalgaz vb.) durumunu tespit edecektir. Gerekli olması halinde ilgili kurumlarla yazışma ve görüşmeler yüklenici tarafından yapılacaktır. Altyapı tesislerine zarar verilmesi durumunda gerekli onarımlar yüklenici tarafından yapılacaktır.
15.	İmalatların yapılması esnasında imalat nedeniyle oluşabilecek her türlü hasarın onarımı yüklenici tarafından yapılacaktır.

16.	Kazı esnasında kullanılacak tüm makine ve ekipmanlar ile okumaları yapacak ilgili meslek dalından teknik personeli bulundurmak Firmanın yükümlülüğü altındadır. Yapılacak bu çalışmalar ve teknik personelin bulundurulması teklif edilen fiyata dahildir